# ID 150033

Fehler beim Interpretieren der Liste der Handbetriebparameter.
Beschreibung | Diese Meldung erscheint, wenn bei der Interpretation der Handbetriebsparameter ein Fehler aufgetreten ist. Diese allgemeine Nachricht folgt einer Nachricht, die den Grund genauer beschreibt, weshalb die Interpretation der Handbetriebsparameter zu einem Fehler führte.
Reaktion | Klasse | 3 | Handbetriebsparameter werden nicht in CNC übernommen.
Abhilfe | Klasse | 1 | Behebung der Ursache, welche zur vorangehenden Fehlermeldung führte.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Interner Zustand des Zustandsgraph, der die Interpretation der Handbetriebsparameter abbildet.
Fehlertyp | -