# ID 120684

Ubergangsgeschwindigkeit kleiner als Synchrongeschwindigkeit.
Beschreibung | Es kann aufgrund geometrischer Bedingungen nicht mit der erforderlichen Geschwindigkeit zur synchronen Bearbeitung in den Synchronisationsbereich eingefahren werden.
Reaktion | Klasse | 2 |
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen Sie die Stetigkeit Ihrer Programmierung insbesondere auf Knicke am Übergang in den Synchronisationsbereich.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.