# ID 20147

Nach diesem G-Befehl wird ein "=" erwartet.
Beschreibung | Die aufgerufene G-Funktion erwartet ein mit „=“ zugeordnetes Argument. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 G115

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 G115=14

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Fehlende Zuweisung ergänzen.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Nummer der G-Funktion
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.