# Logische Achsnummer (P-COMP-00001)

P-COMP-00001 | Logische Achsnummer
Beschreibung | Die logische Achsnummer ist eine systemweit eindeutige Identifikationskennung für jede Achse. Mit dem Parameter erfolgt die Zuordnung der Korrekturwertliste zur entsprechenden logischen Achse.
Parameter | kopf.achs_nr
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 0 < achs_nr < MAX(UNS16)
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Eine logische Achsnummer darf nicht mehrfach verwendet werden. Die logische Achsnummer '0' ist nicht erlaubt.