# ID 14069

Falscher Wert für die Distanz zur Kugel beim Deaktivieren der Messung.
Beschreibung | Für die Distanz zur Kugel beim Deaktivieren der Messung (@P6) sind nur Werte größer 0 zulässig.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definieren von gültigen Werten für @P6.
Parameter | %1: | Aktueller Wert
Aktüll wirksame Distanz.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm