# ID 110463

Additiver Drehmomentsollwert ist größer als Nennmoment.
Beschreibung | Der in der Achsparameterliste eingetragene additive Drehmomentsollwert (siehe P-AXIS-00324) ist größer als 1000. Damit wäre der auszugebenden Drehmomentsollwert größer als das Nennmoment des Motors.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung, automatische Korrektur von P-AXIS-00324 auf 0.
Abhilfe | Klasse | 1 | P-AXIS-00324 einen Wert < 1000 zueisen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (s. P-AXIS-00016).
%2: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
%4: | Fehlerhafter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
%5: | Korrigierter Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.