# ID 110368

Rückzugsweg beim Referenzieren auf Festanschlag ist kleiner als 0.
Beschreibung | Der Wert für kenngr.homing.torq_retraction_distance (P-AXIS-00348) darf nicht kleiner als 0 sein.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Parameters. P-AXIS-00348 wird auf 0 gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und Modifizieren von P-AXIS-00348, Wert größer 0 setzen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Parametrierter Wert von kenngr.homing.torq_retraction_distance (P-AXIS-00348).
%3: | Korrigierter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Korrigierter Wert von kenngr.homing.torq_retraction_distance (P-AXIS-00348).
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.