# ID 50361

SERCOS-Param.: Datum nicht korrekt.
Beschreibung | Falsches Datum beim Schreiben oder Lesen von SERCOS Parameter verwendet. Weitere Informationen zur Funktionalität siehe [PROG// Kapitel: Schreiben und Lesen von Antriebsparametern und Kommandos].
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | SERCOS Parameter prüfen und korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Identifikationsnummer [-]
Programmierte SERCOS Identnummer.
%3: | Aktueller Wert [-]
SERCOS Rückgabewert 1.
%4: | Aktueller Wert [-]
SERCOS Rückgabewert 2.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.