# ID 13124

Gewindetyp (@P__), Rechts- bzw. Linksgewinde, fehlerhaft definiert.
Beschreibung | Der Parameter @P__ für den Gewindetyp ist fehlerhaft definiert. @P__ muss für Linksgewinde -1 oder für Rechtsgewinde +1 sein; andere Werte sind nicht zulässig!
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definition des Gewindetyps @P__ prüfen und korrigieren: @P__ = -1 Linksgewinde, @P__ = +1 Rechtsgewinde (Standard)
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert
Betroffenere Eingangsparameter @P__.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm