# ID 14094

Angabe Startzustellung @P51 und Anzahl Schruppschritte @P84 schließen sich gegenseitig aus.
Beschreibung | Angabe Startzustellung @P51 und Anzahl Schruppschritte @P84 schließen sich gegenseitig aus.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Überprüfen der Versorgungsparameter.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm