# Definition der Hauptspindel

Zur Programmierung in der Standardsyntax ist es notwendig, eine Spindel als s.g. Hauptspindel zu deklarieren. Diese Hauptspindel kann zusammen mit bestimmten Standardfunktionalitäten (z.B. Gewindebohren, Getriebeschalten etc.) in der herkömmlichen DIN-Syntax programmiert werden. Auch wenn nur eine Spindel im System vorhanden ist, muss diese als Hauptspindel konfiguriert werden.

## Weiterführende Informationen

- Hauptspindelachsnummer (P-CHAN-00051)
- Bezeichnung der Hauptspindel (P-CHAN-00053)
- Freischalten Getriebeschalten der Hauptspindel (P-CHAN-00052)