# ID 21422

Doppelprogrammierung in OVERRIDE-Befehlssequenz.
Beschreibung | Im spindelspezifischen Overridebefehl S[OVERRIDE...] wurden unzulässige Kombinationen von Schlüsselwörtern programmiert.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Redundante Schlüsselworte in Befehlssequenz S[OVERRIDE...] entfernen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.