# Maximale Anzahl aufgezeichneter Ereignisse (P-CHAN-00501)

P-CHAN-00501 | Maximale Anzahl der Einträge im History Speicher.
Beschreibung | Die CNC bietet die Möglichkeit, Ereignisse in einem History-Speicher abzulegen (Logging-Einträge). Der Parameter legt die Anzahl der maximal aufgezeichneten Ereignisse fest. Treten mehr Einträge auf, so wird der älteste Eintrag überschrieben.
Parameter | configuration.decoder.log_entry_number
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ... MAX(UNS32)
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parameter ist ab folgenden Versionen verfügbar V2.11.2040.04 ; V2.11.2810.02 ; V3.1.3079.17 ; V3.1.3107.10