# Unterprogrammaufruf bei Programmstart / MDI

Die Basisbelegung und Initialisierung von Daten z.B. für die Anzeige oder anderer Funktionen kann in einem globalen Unterprogramm erfolgen, welches zu Beginn eines NC-Hauptprogramms oder MDI automatisch aufgerufen wird. Für die Konfiguration dieses Vorgangs stehen die beiden folgenden Kanalparameter zur Verfügung.

## Weiterführende Informationen

- Name des Unterprogramms (P-CHAN-00119)
- Modus des Unterprogrammaufrufes (P-CHAN-00260)