# ID 120147

Kruemmung fuer Polynomueberschleifen zu gross.
Beschreibung | Bei aktivem Polynomüberschleifen (G61, G261) kann in Verbindung mit den Überschleifverfahren (Schlüsselworte AUTO_DEF, AUTO_VEL) wegen zu großer Krümmung keine geeignete Überschleifkurve berechnet werden. Weitere Informationen siehe [PROG// Kapitel: Polynomüberschleifen].
Reaktion | Klasse | - | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | - | Satzlängen der angrenzenden Bewegungssätze beim Polynomüberschleifen prüfen und wenn möglich verlängern.
Fehlertyp | -