# ID 14331

Die Anzahl der verfügbaren Bearbeitungskoordinatensysteme (CS) ist nicht ausreichend.
Beschreibung | Der Zyklus verwendet intern Bearbeitungskoordinatensysteme (CS). Die Anzahl freier Bearbeitungskoordinatensysteme ist dabei nicht ausreichend.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Deaktivieren von ungenutzten Bearbeitungskoordinatensystemen vor dem Zyklusaufruf.
Parameter | %1: | Aktueller Wert
Aktülle Anzahl freier Bearbeitungskoordinatensysteme.
%2: | Unterer Grenzwert
Benötigte Anzahl freier Bearbeitungskoordinatensysteme. (Ganzzahl)
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm