# Übersicht über die Fehlermeldungen der CNC

## Weiterführende Informationen

- Allgemeine Fehler, Hochlauffehler (ID-Bereich 1000-12999)
- Zyklenfehler (13000-19999)
- Decodierfehler (Syntax, Semantic) (ID-Bereich 20000-29999)
- Konfigurationsfehler (ID-Bereich 30000-39999)
- PLC Funktionsblockfehler (ID-Bereich 40000-49999)
- Bahninterpolatorfehler (ID-Bereich 50000-59999)
- Spindelinterpolatorfehler (ID-Bereich 60000-69999)
- Lagereglerfehler (ID-Bereich 70000-79999)
- Achsfilterfehler (ID-Bereich 80000-89999)
- Werkzeugradiuskorrekturfehler (ID-Bereich 90000-99999)
- Achsverwaltungsfehler (ID-Bereich 110000-119999)
- Bahnvorbereitungsfehler (ID-Bereich 120000-129999)
- Kommunikationsfehler (ID-Bereich 130000-139999)
- Antriebsverwaltungsfehler (ID-Bereich 140000-149999)
- Handbetriebsfehler (ID-Bereich 150000-159999)
- Utilityfehler (ab ID-Bereich 220000)