# ID 120694

Unzulässige Kreiskonturüberschneidung auf Mantelfläche.
Beschreibung | Bei der Profilrohrbearbeitung (#CYL[]) wurde ein Kreis programmiert dessen Maximalausdehnung größer ist wie der Profilrohrumfang. Dies würde zu einer unzulässigen Konturüberlappung führen.
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | NC Programm prüfen und korrigieren, Bereichgrenzen des Kreises müssen innerhalb des Profilrohrumfangs liegen.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
%2: | Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.