# ID 292070

Die Interface-Version der CNC ist zu alt. Inkompatibel zu aktuellem Kompensations-TcCOM-Objekt.
Beschreibung | Die Interface-Version der CNC wird mit der des TcCOM-Objekts der externen Kompensation verglichen. Dabei wurde festgestellt, dass die Interface-Version der CNC zu alt ist.
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Aktualisieren der CNC um die Kompatibilität der Schnittstelle herzustellen.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Fehlernummer
%2: | Aktueller Wert [-]
Major-Versionsnummer der Schnittstelle des TcCOM-Objekts
%3: | Aktueller Wert [-]
Minor-Versionsnummer der Schnittstelle des TcCOM-Objekts
%4: | Fehlerhafter Wert [-]
Major-Versionsnummer der Schnittstelle der CNC
%5: | Fehlerhafter Wert [-]
Minor-Versionsnummer der Schnittstelle der CNC
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.