# ID 13600

Es wurde keine Timer-ID angegeben.
Beschreibung | Wenn der Zyklus SysServiceWait mit einer Time-Out-Schranke in @P2 aufgerufen wird, dann muss auch eine Timer-ID in @P3 angegeben werden. Dieser Timer wird dann für das Time-Out benutzt. Die Timer-ID @P3 wurde nicht angegeben.
Reaktion | Klasse | 2 | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Timer-ID in @P3 angeben oder auf Time-Out-Mechanismus verzichten.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm