# ID 70011

In der Gruppe ist bereits eine Achse mit diesem Index vorhanden.
Beschreibung | In der Achsgruppe existieren zwei oder mehrere Achsen mit dem selben Index. Beispiel (Auszug aus Kanalparameterliste): gruppe[0].achse[0].bezeichnung X Achse1 ... gruppe[0].achse[0].bezeichnung A

...

gruppe[0].achse[1].bezeichnung W1

Lösung:

gruppe[0].achse[0].bezeichnung X Achse1

...

gruppe[0].achse[1].bezeichnung A

...

gruppe[0].achse[2].bezeichnung W1

Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch der Auftragsbearbeitung
Abhilfe | Klasse | 6 | Inidizierung korrigieren
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Index der Achse s.
%2: | Aktueller Wert [-]
Nummer der Achsgruppe s.
%3: | Aktueller Wert [-]
Logische Achsnummer der anderen Achse s. P-CHAN-00035
Fehlertyp | -