# ID 22248

Inkompatible Interface-Version empfangen.
Beschreibung | Beim initialen Handshake zwischen CNC und externer Werkzeugverwaltung wird die Interface-Version beider Teilnehmer geprüft. Die angeforderte Interface-Version der externen Werkzeugverwaltung stimmt nicht mit der erwarteten Interface-Version der CNC überein.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 6 | Behandlung und Bereitstellung der angeforderten Daten in der externen Werkzeugverwaltung prüfen und ändern. Update der externen Werkzeugverwaltung.
Parameter | %1: | Erwarteter Wert[-]
Eigene und erwartete Interface-Version
%2: | Fehlerhafter Wert[-]
Empfangene Interface-Version von der externen Werkzeugverwaltung
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.