# ID 110398

Camming/Gearing: Unzulässige Anzahl von Werten bei Mittelwertberechnung.
Beschreibung | Die Anzahl der Werte P-AXIS-00301, die bei der Master-Istwertfilterung zur Mittelwertberechnung verwendet werden soll, ist nicht zulässig.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung. Der Wert für P-AXIS-00301 wird automatisch korrigiert.
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert für P-AXIS-00301 entsprechend anpassen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Wert von P-AXIS-00301.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00301.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.