# Pre- und Post-Dateien

Es gibt für diesen Zyklus 2 Pre-Dateien, die vor diesem Zyklus aufgerufen werden und 2 Post-Dateien, die nach diesem Zyklus aufgerufen werden.

Diese Dateien sind optional.

Bei Bedarf müssen diese Dateien als Unterprogramm angelegt werden.

In dieser Datei kann man maschinenspezifische Anpassungen vornehmen, wie:

- Laser ausfahren
- Laser einfahren

Es gibt eine allgemeine Pre- und eine allgemeine Post-Datei, die für alle SysMeasLaser-Zyklen verwendet wird:

- SysMeasLaserPre.nc
- SysMeasLaserPost.nc

Diese Dateien sind nur für diesen Zyklus gültig und setzen sich wie folgt zusammen:

Zyklusname +Pre bzw. Post +.nc

- SysMeasLaserToolBreakPre.nc
- SysMeasLaserToolBreakPost.nc