# kernelv_ch_get_active_feed()

## Prototyp

KERNELV_RETURN | kernelv_ch_get_active_feed (unsigned long int chanIndex, signed long int* command_feed);

## Beschreibung

Gibt den tatsächlich gefahrenen Vorschub in µm/s zurück..

## Parameter

Name | Typ | Bedeutung
chanIndex | unsigned long | Kanalindex des Kanals von dem die Variable gelesen werden soll.
command_feed | signed long int* | Zeiger auf Variable für den Rückgabewert.

## Rückgabewerte

Symbol | Wert | Bedeutung
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.
ERR_INVALID_CHAN | -1 | Der übergebene Kanalindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle - 1
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.