# Verschlüsselungsgruppen und Konfiguration

## Gruppen

Für den NC-Kern kann der Anwender 3 verschiedene Verschlüsselungsgruppen definieren. Jede dieser Gruppen besteht aus einem Paar von einem Schlüssel und einer Dateierweiterung. Ein Schlüssel kann aus maximal 56 Zeichen plus '\0' bestehen.

Eine Dateierweiterung muss aus 1-3 Zeichen bestehen. Wird ein NC-Programm durch den NC-Kern geladen, so prüft dieser, ob die Erweiterung des NC-Programmes in einer der 3 Gruppen eingetragen ist. Ist dies der Fall, entschlüsselt der NC-Kern das NC-Programm mit dem zugehörigen Schlüssel der entsprechenden Gruppe.

## Standardkonfiguration

Die Gruppen sind durch den Anwender beliebig verwendbar. Die paarweise Zuordnung von Schlüssel und Dateierweiterung ist in folgender Tabelle dargestellt:

Gruppe | Schlüssel | Kanalparameter
--- | --- | ---
1 | mc_encryption_key_0 | encryption_extension[0] P-CHAN-00283
2 | mc_encryption_key_1 | encryption_extension[1] P-CHAN-00283
3 | mc_encryption_key_2 | encryption_extension[2] P-CHAN-00283

## Weiterführende Informationen

- Kanalparameterliste