# Unterdrückung von Rückzugsbewegungen (P-CHAN-00430)

P-CHAN-00430 | Unterdrückung von Rückzugsbewegungen
Beschreibung | Parameter für Rückzugskanal beim Senkerodieren. Unterdrückt die Anfragen zum Auslösen einer Rückzugsbewegung (negative externe Geschwindigkeit bei Spülbewegung) bis das Initialisierungsprogramm beendet ist.
Parameter | no_backward_before_prg_end
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | TRUE/FALSE
Dimension | -
Standardwert | FALSE
Anmerkungen | Verfügbar ab V3.1.3108.5 Parameter ist nur wirksam im Rückzugskanal, wenn dieser vor der ersten Rückzugsbewegung initialisiert wurde.