# ID 50540

Grenzwinkel fuer Neigungswinkel der Schleifscheibe ueberschritten.
Beschreibung | Der Neigungswinkel der Schleifscheibe ist außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Neigungswinkel ist über den Parameter grinding_disc_tilt_angle (P-TOOL-00138) in der Werkzeugliste für das entsprechende Werkzeug einstellbar.
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch des Auftrags.
Abhilfe | Klasse | 6 | Korrektur des Parameters grinding_disc_tilt_angle in der Werkzeugliste für das entsprechende Werkzeug.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Neigungswinkel der Schleifscheibe.
%2: | Oberer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Maximaler Neigungswinkel.
%3: | Unterer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Minimaler Neigungswinkel.
Fehlertyp | -