# ID 13385

Der Endwinkel ist kleiner als der Startwinkel.
Beschreibung | Der Endwinkel @P13 ist kleiner als Startwinkel @P9. Dies ist nicht zulässig.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter @P13u. @P9 für die Winkel prüfen und korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm