# ID 22096

Ungültiger Tn-Faktor für die Abstandsregelung wurde programmiert.
Beschreibung | Im NC-Programm wurde eine unzulässige Nachstellzeit Tn für die Abstandsregelung programmiert. Die zulässigen Werte können in der korrespondierenden Achsparameterbeschreibung P-AXIS-00764 nachgeschlagen werden.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und modifizieren. Verwenden eines gültigen Wertes für die Nachstellzeit Tn der Abstandsregelung.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafter Wert der programmierten Nachstellzeit Tn.
%2: | Unterer Grenzwert [-]
Unterer Grenzwert.
%3: | Oberer Grenzwert [-]
Oberer Grenzwert
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.