# ID 50665

Maximale Anzahl synchroner Achsen überschritten (Lizenz).
Beschreibung | Die Anzahl der gleichzeitig verwendeten Achsen ist überschritten. Die Begrenzung wird verursacht durch sie zur Verfügung stehende Lizenz.
Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 7 | Wenden Sie sich an Ihren Steuerungshersteller um die nötige Lizenz zu erwerben, oder reduzieren Sie die Anzahl der benötigten Achsen.
Fehlertyp | -