# ID 110273

Ungültiger Wert für P-AXIS-00092, der Wert wird korrigiert.
Beschreibung | Die Anzahl der Inkremente pro Umdrehung ist mit 0 angegeben.
Reaktion | Klasse | 1 | Parameter wird auf 1 gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Entsprechenden Parameter korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
s. P-AXIS-00016
%2: | Fehlerhafter Wert [Inkremente/Umdrehung]
s. P-AXIS-00092
%3: | Korrigierter Wert [Inkremente/Umdrehung]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.