# ID 21247

Am Programmende sind noch kartesische Transformationen aktiv.
Beschreibung | Mit #CS ON / #ACS ON angewählte Koordinatensysteme (Transformationen) sind bei Programmende (M02, M30) immer noch aktiv.
Reaktion | Klasse | 1 | NC-Programmbearbeitung wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | NC-Programm ergänzen. Vor Programmende #CS OFF / #ACS OFF bzw. #CS OFF ALL / #ACS OFF ALL einfügen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.