# Warnung 'Slave-Lebenszeichenfehler‘ unterdrücken (P-AXIS-00462)

P-AXIS-00462 | Warnung 'Slave-Lebenszeichenfehler‘ unterdrücken (PROFIDRIVE)
Beschreibung | Durch diesen Parameter kann die Ausgabe der Warnung P-ERR-70395 (Lebenszeichenfehler PROFIBUS slave) unterdrückt werden.
Parameter | antr.profibus.suppress_life_sign_warning
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Warnung wird nicht unterdrückt (Standard). 1: Warnung wird unterdrückt.
Achstypen | T, R, S
Dimension | T: ---- | R,S: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | Profidrive
Anmerkungen | Dieser Parameter sollte nur vorübergehend z. B. während einer Inbetriebnahme benutzt werden, da das Auftreten der Warnung P-ERR-70395 auf ein Problem bei der Feldbuskommunikation hindeutet.