# ID 21390

OTC ist bereits aktiv. Erneute Anwahl nicht erlaubt.
Beschreibung | Bei bereits aktiver OTC-Funktion (Online Tool Compensation) soll erneut OTC angewählt werden. Beispiel: Falsch: N05 G01 X100 N10 #OTC ON [LENGTH CONT WEAR_CONST_TOOL]

N20 G01 X200

:

Nxx #OTC ON

:

N900 #OTC OFF

N1000 M30

Richtig:

N05 G01 X100

N10 #OTC ON [LENGTH CONT WEAR_CONST_TOOL]

N20 G01 X200

:

N900 #OTC OFF

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Die nicht erforderliche Anwahl von OTC entfernen.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.