# ID 13460

Für den Werkzeugdurchmesser sind nur Positive Werte über 0 zulässig.
Beschreibung | Für den Werkzeugdurchmesser sind nur positive Werte über 0 zulässig.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Definieren eines zulässigen Werts für den Werkzeugdurchmesser beim Zyklusaufruf.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm