# Standardbearbeitungstoleranz für HSC-Einstellungen -Vorschlichten (P-CHAN-00475)

P-CHAN-00475 | Standardbearbeitungstoleranz für HSC-Einstellungen- Vorschlichten
Beschreibung | Der in diesem Parameter angegebene Wert, für die Bearbeitungstoleranz wird im Zyklus SysHscSettings, bei der Anwahl der HSC-Einstellungen für das Vorschlichten gesetzt.
Parameter | hscs.prefinish.tolerance
Datentyp | SGN32
Datenbereich | MIN(SGN32) <= P-CHAN-00475 <= MAX(SGN32)
Dimension | [0.1 µm]
Standardwert | 500
Anmerkungen |