# Auswahl der Berechnungsmethode (P-CHAN-00385)

P-CHAN-00385 | Auswahl der Berechnungsmethode (Konturvorsteuerung)
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird ausgewählt, ob die Funktion Dynamic Contour Control in einem COM-Objekt berechnet wird oder den in die CNC integrierten Vorsteuerungsalgorithmus verwendet.
Parameter | dcc.call
Datentyp | STRING
Datenbereich | EXTERNAL, BUILTIN
Dimension | ----
Standardwert | EXTERNAL
Anmerkungen |