# Typ 2: Fehlermeldungen bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung

Kann eine Parameterdatei bei Hochlauf der Steuerung oder bei der Aktualisierung der Parameter nicht vollständig in die Steuerung übernommen werden, wird eine Fehlermeldung erzeugt.

Diese Fehlermeldungen enthalten folgende zusätzliche Diagnosedaten:

Datenformat | Element | enthält
UNS16 | listen_typ | Listentyp
STRUKT_NAME | strukt_name | Strukturelement

Verwendungsbeispiel:

- Verletzung von technologischen oder logischen Grenzwerten in den MDS
- Fehlerhafte Belegung von MDS_Einträgen