# Fehlerursache (P-STUP-00186)

P-STUP-00186 | Fehlerursache
Beschreibung | Die einzelnen Fehlerkennungen können als Nummern oder Texte aufgelistet werden, wobei die gesamte Zeile folgender Syntax entsprechen muss: ( number | text ) {, ( number | text ) } mit: number := CNC-Fehlernummer text := " fehlerspezifischer Text "

Beispiel:

error_filter[0].reason "D012:", 123000, 123001

Wird ein Fehler gemeldet, so wird in den definierten Plattform-/ Kanal-/ Achsfiltern nachgesehen, ob hierfür eine benutzerspezifische Filterregel definiert ist.

Parameter | error_filter[i].reason mit i = 0 ... 3 (Maximale Anzahl der Filter, applikationsspezifisch)
Datentyp | STRING
Datenbereich | Maximal 96 Zeichen
Dimension | ----
Standardwert | *
Anmerkungen | * Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.