# 3D-Abstandsregelung

Für die Verwendung der 3D-Abstansregelung ist die Lizenz für die Option „Schneiden“ erforderlich.

## Versionshinweis

Funktionalität verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44

## Hinweis

Diese Funktionalität ist eine lizenzpflichtige Zusatzoption.

Wird der NC-Befehl #DIST CTRL für die 3D-Abstandsregelung ohne vorhandene Lizenz programmiert, so wird das NC-Programm abgebrochen und der Fehler ID 21837 ausgegeben.

Für eine Orientierung des Werkzeugs wird grundsätzlich die kinematische Transformation mit entsprechender Lizenz vorausgesetzt.

## Hinweis

Transformationen sind eine lizenzpflichtige Zusatzoption.

## Hinweis

Die Anzahl der gleichzeitig möglichen 3D-Abstandsregelungen in einem NC-Kanal ist auf eine beschränkt.

## Weiterführende Informationen

- Übersicht Funktionalität
- Programmierung
- Aufgaben CNC und SPS
- Eigenschaften, Funktion
- SPS-Schnittstelle (Statusinformationen eines Kanals)
- CNC-Objekte für 3D-Abstandsregelung
- Fehlermeldungen
- Parameter
- Anwendungsbeispiele
- Diagnose