# ID 21410

Bewegungsrichtungsvektor ist 0.
Beschreibung | Der im Befehl #GET WCS POSLIMIT [...] programmierte Richtungsvektor ist Null oder zu kurz. Es kann keine Bewegungsgrenze berechnet werden.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Die Komponenten des Richtungsvektors ausreichend groß programmieren.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Erste Komponente des Richtungsvektors (VC1)
%2: | Aktueller Wert [-]
Zweite Komponente des Richtungsvektors (VC2)
%3: | Aktueller Wert [-]
Dritte Komponente des Richtungsvektors (VC3)
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.