# Zusammenfassen kurzer Sätze für optimiertes Überschleifen (P-CHAN-00321)

P-CHAN-00321 | Zusammenfassen kurzer Sätze für optimiertes Überschleifen
Beschreibung | Mit Hilfe dieses Parameters werden einzelne Sätze, die kürzer als die angegebene Toleranz sind, mit dem Nachbarsatz zusammengefasst. Durch das Zusammenfassen können Konturüberschleifverfahren besser arbeiten, da diese dann weniger und längere Sätze betrachten müssen.
Parameter | block_filter_tolerance
Datentyp | REAL64
Datenbereich | 0 ≤ block_filter_tolerance < MAX(REAL64)
Dimension | 0.1µm
Standardwert | 0.0
Anmerkungen | Um die Funktion zu aktivieren, muss in der Hochlaufliste der Parameter P-STUP-00060 den folgenden Eintrag haben: configuration.channel[0].path_preparation.function FCT_DEFAULT|FCT_PRECON