# ID 50604

Die Ordnung des Positionsfilters ist groesser als das zulaessige Maximum.
Beschreibung | Die parametrierte Ordnung P-AXIS-00622 des Positionsfilters ist größer als der maximale Wert.
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung und Korrektur des Parameters.
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrektur von P-AXIS-00622.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Aktueller Wert [-]
%3: | Grenzwert [-]
%4: | Korrigierter Wert [-]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.