# ID 13240

Notwendige Parameter für das Antasten der Kugel sind nicht definiert.
Beschreibung | Einer oder mehrere notwendige Parameter sind nicht definiert. Dies betrifft die folgenden Parameter: Anhand der Mehrfach-ID ist erkennbar welcher Parameter nicht definiert ist: 1. @P1: Radius des Werkzeugs, 2. @P2: Sicherheitsabstand, 3. @P3: Radius des Werkstücks,

4. @P4: Positioniergeschwindigkeit,

5. @P5: Messgeschwindigkeit,

6. @P7: Stellung der Rotationsachse

Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm