# ID 120015

Negativer Softwareendschalter ist größer als aktuelle Position.
Beschreibung | Der programmierte, negative Softwareendschalter (G98) ist kleiner als die aktuelle Achsposition. Endschalter ist ungültig und konnte nicht gesetzt werden. Weitere Informationen zu Softwareendschaltern siehe [FCT-A2// Kapitel: Beschreibung].
Reaktion | Klasse | 2 | Warnung. Programm wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Korrigiere Programmierung des negative Softwareendschalters (G98). Korrigiere aktuelle Position der Achse.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse P-AXIS-00016.
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Aktuelle Achsposition.
%3: | Unterer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0,0001°]
Programmierter Wert für den negativen Softwareendschalter.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.