# ID 22139

Ungültige maximale Distanz zwischen zwei Messpunkten der Abstandsregelung programmiert.
Beschreibung | Bei Verwendung der achsspezifischen Abstandsregelung wurde der maximale Abstand zwischen zwei Messpunkten angegeben. Der angegebene Wert ist unzulässig.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Prüfen und Modifizieren des NC-Programms.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Programmierter Wert.
%2: | Unterer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Minimalwert für die Distanz.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.